**502车牌识别参数表**



尺寸：

|  |  |
| --- | --- |
| **显示屏规格** | **参数** |
| 工作电压 | **AC220V ±10V 50Hz** |
| 工作温度 | **－40℃~70℃** |
| 相对湿度 | **≦95%**无凝露（常温下） |
| 防水等级 | **IP54** |
| 额定功率 |  **75W**  |
| 通讯方式 | **TCP/IP转485** |
| 使用寿命 | **≧10万小时** |
| LED显示屏 | **广告词上下滚动，来车左右滚动** |
| 外壳防护等级 | **IP64** |
| 车辆捕获率 | **≧99.9%** |
| 车牌识别率 | **≧99.9%** |
| 车牌识别图像 | **JPEG(2048\*1536)** |
| 机箱材质 | **厚度≧1.2mm 玻璃 5mm** |
| 机箱工艺 | **钣金烤漆** |
| **摄像机规格** |  |
| 处理器 | **≧4核处理器** |
| 镜头类型 | **300W** |
| 传感器类型 | **定焦 6mm** |
| 最低照度 | **彩色≦0.1Lux** |
| 视频压缩格式 | **JPEG** |
| 分辨率 | **2048\*1536** |
| 识别角度 | **≧45°，≦70°** |
| **补光灯规格** |  |
| 功率 | **12W** |
| 控制方式 | **按照时间控制，默认07：00~17：00 关闭，其余时间开启，****可通过软件调整时间** |